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SECTIUNEA III: FORMULARE

Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea prezentului contract de achizitie are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate:

- Scrisoare de inaintare - Formularul 1; 

- Declaratie privind eligibilitatea - Formularul 2;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 - Formularul 3;

- Oferta tehnica / fisa tehnica comparativa – Formularul 4;

- Formular de oferta financiara - Formularul 5;

- Declaratie privind respectarea principiului DNSH - Formularul 6;
- Model contract de achizitie – Formularul 7;
Pe langa aceste formulare dosarul trebuie sa contina si restul documentelor de calificare si eligibilitate mentionate in documentatia de atribuire;

Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC 








...............................................                                                       
      Inregistrat la sediul autoritatii contractante
(denumire/nume ofertant)                                                            

nr ______/____________ ora ______
SCRISOARE DE INAINTARE OFERTA

Către Loedige Machine S.R.L.

(denumirea beneficiarului privat şi adresa completă)

Ca urmare a anuntului on-line de pe site-ul  www.lodige.com  , din ....................... (zi/lună/an), privind aplicarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului de lucrari specifice activitatii ce se doreste a fi dezvoltata in cadrul proiectului „Amenajare sistem fotovoltaic în vederea eficientizării consumului de energie electrică la Loedige Machine S.R.L.”, Cod SMIS 326900.
Subsemnatul in calitate de reprezentant legal / imputernicit in vederea depunerii ofertei
................................. posesor al BI/CI, SERIA........... NR. ........................... al ..................... ............................................................... (denumirea/numele ofertantului/adresa/CIF/NR. INREG ONRC) vă transmitem alăturat coletul/plicul sigilat si stampilat, marcat în mod vizibil conform Specificatiilor Tehnice anexa la anuntul achizitiei, continand 1 plic interioar marcat cu ORIGINAL in care se gasesc urmatoarele documente:

I) DOCUMENTELE OBLIGATORII DE CALIFICARE
II) OFERTA/PROPUNEREA TEHNICA
III) OFERTA/PROPUNEREA FINANCIARA
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoasră.

Data completării .................................. .

Ofertant,

…............................................................................

(nume, prenume, semnătura autorizată)

Formular nr. 2

	OPERATORUL ECONOMIC

............................

(denumire / adresa sediu )



DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ………….. (nume, prenume), reprezentant/imputernicit al ……………. (denumirea operatorului economic), cu sediul in ………………. (adresa operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, din cadrul Fondul pentru modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile, prin contractul de finantare nr. 1599/27.05.2026, semnat in vederea implementarii proiectului cu titlul: „Amenajare sistem fotovoltaic în vederea eficientizării consumului de energie electrică la Loedige Machine S.R.L.”, Cod SMIS 326900, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in nici una din situatiile de mai jos:
a) sunt insolvabil sau in stare de faliment sau lichidare, am afacerile conduse de un administrator judiciar, sunt in incetare de plati, am suspendate activitatile de afaceri sau sunt in situatii similare prevazute in legislatia nationala;

b) fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare, administrare speciala sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia nationala;

c) am fost condamnat in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

d) in ultimii 5 ani, am fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;

e) sunt vinovat de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe care achizitorul le poate dovedi;

f) sunt vinovat de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de achizitor, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract;

g) in ultimii 2 ani nu mi-am indeplinit sau mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finantarii acestor contracte. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data : ............................                                                               Operator economic,

Formular nr. 3

OFERTANT

.....................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 si 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul/a, în calitate de ____________________________ al __________________________________, referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrari echipamente/utilaje specifice activitatii ce se doreste a fi dezvoltata  in cadrul proiectului, declar pe proprie răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

           Subsemnatul/a ………………………………………………………….. declar că voi informa imediat Loedige Machine S.R.L., dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.

          De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Loedige Machine S.R.L., are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.

          Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

..................................................................



Data: ...............................

(nume şi funcţie persoana autorizata )

...........................................................

(semnătura persoană autorizată)

Articolul 14

(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Articolul 15

(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.

(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective

IMPORTANT:  In cazul in care documentele ofertei vor fi  semnate de catre un imputernicit , declaratia privind eligibilitatea – Formular nr. 2 se va depune atat de catre persoana imputernicita cat si de reprezentantul legal al ofertantului.
OPERATORUL ECONOMIC  













Formular nr. 4
…................................................

(denumirea/numele ofertantului) 

OFERTA TEHNICĂ

Subsrisa ____________________ , adresa sediu social ________________________ , CIF _______________, reprezentata legal prin ________________________, in calitate de ofertant la procedura competitiva cu privire la atribuirea contractului de lucrari, specifice activitatii ce se doreste a fi dezvoltata  din cadrul proiectului „Amenajare sistem fotovoltaic în vederea eficientizării consumului de energie electrică la Loedige Machine S.R.L.”, Cod SMIS 326900, prezentam urmatoarea propunere/oferta tehnica:

	Denumire produs ce se dorește a fi achizitionat conform documentatiei SPECIFICATII TEHNICE
	Caracteristicile tehnice minime și obligatorii impuse prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE**
	Caracteristicile tehnice ale produsului ofertat***

	

	Servicii de proiectare
	Servicii de proiectare Elaborarea proiectului tehnic, proiectului de autorizare construtii, detaliilor de executie, caiete de sarcini. 

· Continutul cadru al etapelor de proiectare mentionate va respecta cerintele legislatiei in vigoare (HG 907/2016; HG 742/2018 si Legea nr. 50/1991 cu actualizarile si completarile ulterioare) si va consta in:

a) Elaborarea proiectului tehnic cu respectarea intocmai a solutiilor tehnice fundamentate in SF si asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale;
b) Elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor;
c) Elaborarea listelor cu cantitatile de lucrari, pe obiecte si categorii de lucrari;
d) Actualizarea Devizului General si devizelor pe obiecte in urma finalizarii etapei de proiectare.
Verificarea tehnica de calitate a proiectului pentru toate cerintele esentiale conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face de catre beneficiar, printr-un tert.
Proiectarea va avea la baza specificatiile mentionate in PAC precum si masuratorile efectuate in teren de catre proiectant.
In cazul in care, in urma masuratorilor efectuate in teren, proiectantul constata diferente intre SF si situatia din teren, acesta va transmite aceasta informatie catre autoritatea contractanta.
Documentatia Proiect Tehnic de Executie - P.T.E se va receptiona in varianta finala dupa integrarea tuturor modificarilor si a completarilor ca urmare a executiei lucrarilor (As Build) cat si a incheierii executarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii.
La elaborarea documentatiei tehnice se vor avea in vedere urmatoarele documentatii:
Normativele tehnice in vigoare aferente sectorului de energie electrica regenerabila Prestatorul de servicii are obligatia asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr­un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili de proiect autorizati ANRE.
	

	Centrala electrică fotovoltaică de 400 kW cu sistem de stocare de 88 kWh 
	Centrala electrică fotovoltaică de 400 kW cu sistem de stocare integrat de 88 kWh, este compusă din:

Panouri fotovoltaice – cerințe tehnice minime

Panourile fotovoltaice vor fi module de înaltă eficiență, bazate pe tehnologie de celule monocristaline N-Type, adecvate utilizării în instalații fotovoltaice comerciale/industriale.

Cerințe tehnice minime:

· tehnologie celule: monocristaline N-Type;

· tip modul: mono-facial sau bifacial;

· putere nominală modul: minimum 440 Wp;

· eficiență modul: minimum 22%;

· toleranță de putere: pozitivă (≥ 0 W);

· tensiune maximă de sistem: minimum 1.500 V DC;

· protecție adecvată pentru utilizarea permanentă în exterior;

· cutie de conexiuni cu grad ridicat de protecție și diode bypass integrate;

· conectori specifici instalațiilor fotovoltaice;

· rezistență la sarcini mecanice generate de vânt și zăpadă, corespunzătoare condițiilor amplasamentului;

· rezistență ridicată la factorii de mediu și degradare redusă a performanței pe durata de exploatare;

· garanție de produs: minimum 12 ani;

· garanție de performanță liniară: minimum 25 ani;

· conformitate cu IEC 61215 și IEC 61730, sau standarde echivalente.

Condiții standard de testare (STC):

· iradianță: 1.000 W/m²;

· masa aerului: AM 1,5;

· temperatura celulei: 25°C.

Sistem fix de susținere a panourilor fotovoltaice – 1 set

Sistemul de susținere va fi destinat montării fixe a întregului câmp de panouri fotovoltaice și va fi dimensionat în funcție de numărul și dimensiunile modulelor, configurația amplasamentului și condițiile locale.

Cerințe tehnice minime:

· structură fixă, fără sistem de urmărire solară;

· realizată din oțel galvanizat, aluminiu sau alte materiale cu proprietăți mecanice și de rezistență la coroziune cel puțin echivalente;

· compatibilă cu modulele fotovoltaice ofertate, inclusiv cu module mono-faciale și/sau bifaciale;

· orientarea și unghiul de înclinare vor fi stabilite în funcție de soluția tehnică adoptată și de condițiile amplasamentului, în vederea valorificării corespunzătoare a radiației solare;

· dimensionată pentru preluarea încărcărilor din greutatea proprie, panouri, vânt și zăpadă, conform reglementărilor tehnice aplicabile amplasamentului;

· elementele structurale, sistemele de prindere și organele de asamblare vor fi adecvate utilizării permanente în exterior și vor prezenta protecție corespunzătoare împotriva coroziunii;

· sistemul de prindere a modulelor va asigura fixarea sigură, fără deteriorarea ramelor sau a modulelor;

· configurația structurii va permite accesul pentru verificarea, întreținerea și, după caz, înlocuirea modulelor;

· soluția de ancorare va fi stabilită în funcție de caracteristicile acoperisului și de soluția tehnică proiectată;

· durata de exploatare și rezistența structurii vor fi corespunzătoare duratei de funcționare proiectate a instalației fotovoltaice;

· toate elementele structurii vor fi compatibile între ele și cu modulele fotovoltaice ofertate;

· sistemul va fi livrat complet, incluzând structura portantă, elementele de fixare și prindere, clemele, șuruburile, elementele de îmbinare și toate accesoriile necesare montajului complet.

Cantitate: 1 set complet, dimensionat pentru susținerea întregii capacități fotovoltaice prevăzute prin proiect.

Invertoare cu puterea nominală cu puterea insumata de 400 kW. 

Numărul și puterea unitară a invertoarelor vor fi stabilite de ofertant în funcție de soluția tehnică propusă, cu respectarea puterii totale solicitate și a cerințelor de racordare.

Invertoarele vor îndeplini cel puțin următoarele cerințe generale:

· tehnologie trifazată, de tip string, fără transformator;

· randament de minimum 98%;

· trackere MPPT independente, într-un număr adecvat puterii și configurației câmpului fotovoltaic;

· domeniu de tensiune MPPT compatibil cu configurația stringurilor de module fotovoltaice;

· posibilitatea conectării și monitorizării corespunzătoare a stringurilor fotovoltaice;

· grad de protecție de minimum IP65, adecvat instalării în exterior;

· protecții electrice și funcții de siguranță corespunzătoare funcționării instalației pe partea DC și AC;

· monitorizarea parametrilor electrici, a stării de funcționare și a eventualelor alarme/defecțiuni;

· posibilitatea controlului puterii active și reactive și integrarea în sistemul de management al centralei;

· interfețe de comunicație adecvate pentru integrarea într-un sistem centralizat de monitorizare;

· posibilitatea transmiterii și accesării la distanță a datelor privind producția de energie și parametrii de funcționare, direct sau prin intermediul unui data logger/gateway;

· semnalizare locală a stării de funcționare;

· compatibilitate cu echipamentele de măsurare și monitorizare aferente centralei;

· conformitate cu standardele și cerințele tehnice aplicabile instalațiilor fotovoltaice și racordării la rețeaua electrică.

Conexiuni electrice

Conexiunile electrice aferente sistemului fotovoltaic vor fi realizate cu cabluri și conductoare dimensionate corespunzător puterilor, curenților și tensiunilor de lucru, adecvate utilizării în instalații fotovoltaice și condițiilor de montaj.

Conexiunile vor fi realizate, după caz:

· prin cabluri solare flexibile pe partea DC, rezistente la radiații UV, intemperii și temperaturi specifice exploatării în exterior, pentru interconectarea modulelor fotovoltaice și realizarea stringurilor;

· prin cabluri/conductoare pozate și protejate corespunzător în jgheaburi, canale de cabluri, tuburi de protecție sau sisteme echivalente, pentru conexiunile dintre grupurile de module/stringuri și invertoare;

· prin cabluri electrice corespunzător dimensionate pentru conexiunile pe partea AC dintre invertoare, tablourile electrice și, după caz, postul/substația electrică de transformare;

· conexiunile și conectorii utilizați pe partea DC vor fi destinați instalațiilor fotovoltaice, compatibili cu cablurile și modulele utilizate și adecvați tensiunii maxime a sistemului;

· cablurile vor avea secțiuni dimensionate astfel încât să asigure transportul puterii în condiții de siguranță și să limiteze pierderile și căderile de tensiune;

· traseele de cabluri vor fi realizate astfel încât să asigure protecția împotriva solicitărilor mecanice, factorilor de mediu și deteriorării accidentale;

· instalația va include toate elementele necesare pentru conectare, protecție, fixare, pozare, identificare și împământare/echipotențializare, conform soluției tehnice proiectate și reglementărilor aplicabile.

Sistem de stocare

În cadrul proiectului se va instala un sistem de stocare a energiei electrice cu capacitatea utilă de minimum 88 kWh, destinat stocării energiei electrice produse de sistemul fotovoltaic.

Sistemul de stocare va fi integrat în arhitectura instalației fotovoltaice și va fi amplasat într-o cameră tehnică existentă, amenajarea și instalarea acestuia urmând să respecte cerințele tehnice, de securitate și de exploatare aplicabile.

Sistemul va îndeplini cel puțin următoarele cerințe generale:

· tehnologie de stocare pe bază de baterii litiu-ion, de preferință LiFePO₄ (LFP), sau tehnologie cu performanțe și nivel de siguranță cel puțin echivalente;

· capacitate utilă de stocare: minimum 88 kWh;

· construcție modulară, care să permită configurarea capacității necesare;

· sistem integrat de management al bateriei (BMS), pentru monitorizarea și protecția celulelor/modulelor;

· monitorizarea parametrilor principali: stare de încărcare (SOC), tensiune, curent, temperatură, putere și starea de funcționare;

· protecții la supraîncărcare, descărcare excesivă, supracurent, scurtcircuit și temperaturi necorespunzătoare de funcționare;

· posibilitatea comunicării și integrării cu invertoarele și/sau sistemul de management energetic al instalației (EMS);

· posibilitatea monitorizării locale și/sau de la distanță a parametrilor de funcționare și a alarmelor;

· echipamentele de conversie, protecție și comunicație necesare funcționării sistemului vor fi incluse în soluția ofertată, în funcție de arhitectura tehnică propusă;

· sistemul va fi dimensionat și instalat astfel încât să fie compatibil cu instalația fotovoltaică și cu instalația electrică aferentă;

· vor fi asigurate toate elementele necesare instalării, conectării, protecției, monitorizării și punerii în funcțiune a sistemului.

Protecţia împotriva scurtcircuitului intern:

· Prin respectarea prevederilor standardului de produs se vor reduce la maximum posibilităţile de apariţie a unui defect (scurtcircuit) intern. Acestea pot apărea din cauza unor defecte de material, montaj necorespunzător pe şantier, motive constructive, condiţii de funcţionare speciale, manevre greşite.

· Defectele interne ale tabloului de joasă tensiune sunt eliminate de protecţiile aparatajului de joasă tensiune 0,4kV.

· Pentru micşorarea probabilităţii de apariţie a scurtcircuitului intern sunt respectate masurile cuprinse în IEC 1330.
Condiții privind execuția

Lucrările vor fi executate pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Lucrările care pot fi realizate fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente vor fi executate cu prioritate, iar intervențiile care necesită întreruperea alimentării vor fi realizate în condițiile stabilite prin proiect și cu respectarea procedurilor de securitate aplicabile.

La pozarea cablurilor vor fi respectate distanțele de siguranță față de celelalte instalații și rețele existente, conform reglementărilor tehnice aplicabile.

Verificările, încercările și măsurătorile instalațiilor executate vor fi realizate cu echipamente adecvate și vor fi consemnate în documentele aferente recepției.

Pentru materialele și echipamentele utilizate vor fi prezentate documentele de conformitate, declarațiile/certificatele aplicabile și documentele de calitate, acestea urmând să fie incluse în documentația de recepție.

Condiții privind echipamentele furnizate

Componentele principale ale sistemului fotovoltaic vor fi noi, neutilizate și din producție curentă, iar la data livrării data fabricației acestora nu va fi mai veche de 2 ani.

Încercări, verificări și punere în funcțiune

Pe parcursul execuției și la finalizarea lucrărilor se vor efectua toate verificările, măsurătorile și încercările prevăzute prin proiectul tehnic, planul de control al calității și reglementările aplicabile.

Anterior punerii în funcțiune vor fi realizate încercările și măsurătorile necesare pentru confirmarea funcționării corespunzătoare și în condiții de siguranță a instalației.

Detaliile finale de amplasare, traseele, dimensionarea cablurilor, configurația stringurilor, repartizarea pe MPPT-uri, protecțiile și celelalte detalii de execuție vor fi stabilite în cadrul proiectului tehnic și al detaliilor de execuție.


	


Perioada de garantie ofertata****................... (luni)

Perioada de service gratuit acordata pe perioada de garantie produselor ofertate de catre furnizor*****..............(luni)

Termene de executie lucrare si punere in functiune ****** ...............(luni)
Notă: 

* Se va completa de catre ofertant denumirea exactă a produsului ofertat.

** Aceste caracteristici trebuiesc respectate in mod obligatoriu de catre ofertanti. Nu se accepta caracteristici tehnice inferioare. Propunerile/ofertele tehnice ce prezintă caracteristici tehnice aferente produselor ofertate inferioare celor solicitate de catre beneficiar prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE vor fi declarate neconforme si vor fi respinse

*** Se vor completa de catre ofertant caracteristicile tehnice ale produsului ofertat in corelare cu caracteristicile solicitate prin documentatia SPECIFICAȚII TEHNICE astfel incat sa se demonstreze ca acestea sunt în conformitate cu caracteristicile solicitate de catre beneficiar (achizitor). Caracteristicile tehnice ale produsului ofertat vor trebui sa fie in mod obligatoriu egale celor solicitate de catre beneficiar (achizitor) prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE sau superioare acestora. Prezentarea in propunerea/oferta tehnica a unor caracteristici tehnice superioare nu constituie neaparat un avantaj pentru ofertant fata de ofertantii care prezinta caracteteristici tehnice egale cu cele solicitate de catre beneficiar (achizitor) prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE. Ofertele tehnice care prezintă caracteristici tehnice ale produselor ofertate egale celor solicitate de catre beneficiar (achizitor) prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE sau superioare acestora vor fi declarate conforme. 
**** Se va completa de catre ofertant perioada de garantie ofertata a produselor. Perioada de garantie ofertata a produselor nu va trebui sa fie mai mica decat cea solicitata prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE. In caz contrar oferta/propunerea tehnica va fi respinsa ca neconformă.

***** Se va completa de catre ofertant perioada de service gratuit acordata pe perioada de garantie produselor ofertate de catre furnizor. Acestă perioadă nu va trebui sa fie mai mica decat cea solicitata prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE. In caz contrar, oferta/propunerea tehnica va fi respinsa ca neconformă.

****** Se va completa de catre ofertant termenul  de livrare, montare, punere in functiune, testare, probe, instruire personal beneficiar (achizitor) de la emiterea comenzii ferme a beneficiarului (achizitorului) la adresa locatiei de implementare. Acesta nu poate fi mai mare decat termenul stabilit prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE. In caz oferta/propunerea tehnica va fi respinsa ca neconformă.

Adresa locatiei de implementare a proiectului, respectiv livrare, montare, punere in functiune, testare, probe, instruire personal beneficiar (achizitor) este Loc. Prejmer, str. Bruxelles, nr. 53-55, jud. Brasov
Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta oferta nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Oferta ramane fermă pe durata valabilitatii ofertei. Ofertantul nu depune oferta alternativa.

Ofertantul a luat la cunostinta cu privire la:

1. Ofertele tehnice declarate conforme sunt acele oferte care indeplinesc cerintele tehnice minime si obligatorii impuse prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE (caracteristici tehnice minime si obligatorii solicitate, cantitatea,  garantia, perioada de service gratuit pe perioada garantiei, termenul de livrare, montare, punere in functiune, testare, probe, instruire personal beneficiar (achizitor). Aceste oferte fiind considerate de catre beneficiar (achizitor) ca fiind ofertele care contribuie la atingerea scopului prezentei proceduri, respectiv atingerea obiectivelor proiectului prin care sunt finantate produsele ce fac obiectul prezentei documentatii.

2. Ofertele care prezinta cerinte tehnice superioare celor solicitate prin prezenta documentatie SPECIFICATII TEHNICE nu aduc avantaje ofertantilor, doar pot garanta conformitatea acestora.

3. Toate produsele ofertate demonstreza prin specificatiile tehnice ca:

· asigură un grad înalt de tehnologizare, cu influență pozitivă asupra mediului înconjurător,

· contribuie la eficientizarea energetica (prin consum redus de energie), 

· echipamentele furnizate sunt noi si respectă normele de siguranta in conformitate cu Normativele C.E., precum si toate normele si prevederile legale naționale și internaționale inclusiv legislația Uniunii Europene, referitoare la mediul înconjurător.

4. obligatia de a asigura pe o perioada de cel putin 3 ani dupa punerea in functiune furnizare de piese de schimb pentru echipamente, servicii de mentenanta si componente consumabile. Toate aceste servicii vor face obiectul unui contract de mentenanta pe care furnizorul ales il va incheia separat cu beneficiarul

SC _____________SRL

REPREZENTANT LEGAL ______________________

(semnatura)

Formular nr. 5
OPERATORUL ECONOMIC
…...................................................................

(denumirea/numele ofertantului) 

OFERTA/PROPUNERE FINANCIARĂ

Către Loedige Machine S.R.L.
1. Examinând documentaţia SPECIFICATII TEHNICE, subsemnatul/a ___________________________, posesor al CI/BI, seria___, nr__________, reprezentant legal al ofertantului ________________________

(denumirea/numele ofertantului), CIF _________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia SPECIFICATII TEHNICE ce are ca obiect atribuirea contractului de LUCRARI  specifice activitatii ce se doreste a fi dezvoltata  in cadrul proiectului proiectului „Amenajare sistem fotovoltaic în vederea eficientizării consumului de energie electrică la Loedige Machine S.R.L.”, Cod SMIS 326900, sa furnizam produsele ofertate conform documentatiei SPECIFICATII TEHNICE mai sus mentionate, pentru suma totala de. ....................................................................................... lei/euro fara TVA (suma in cifre cu doua zecimale), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată in valoare de ........................................................ lei/euro (suma in cifre cu doua zecimale).

Pretul ofertei este ferm si nu se ajusteaza / actualizeaza.

Ofertantul nu depune oferta alternativa.

Defalcarea ofertei pe componente se regaseste in tabelul de mai jos:

	Nr. crt
	Denumire echipamente/ lucrări/ servicii ofertate
	Cantitate

(buc)
	Pret unitar fara TVA (LEI)
	Pret total fara TVA (LEI)
	TVA  (LEI)
	Pret total cu TVA (LEI)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	TOTAL (LEI)
	
	
	
	


2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa furnizăm produsele conform prevederilor din documentatia SPECIFICATII TEHNICE. 
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila 60 de zile, conform duratei solicitate prin documentatia SPECIFICATII TEHNICE si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achiziţie, aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

5. Prin transmiterea acestei oferte confirmam ca am luat cunostinta de prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia SPECIFICATII TEHNICE.

6. Modalitatea de plata acceptata este urmatoarea:

Furnizorul va factura valorile parțiale si totala a contractului către Beneficiar (achizitor), în baza documentatiilor solicitate de finantatorul proiectului pentru decontare si a facturii emise, astfel: 

a) Prima transa – 25% din valoarea contractului

Plata se va efectua in termen de 15 zile calendaristice de la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

· Livrarea tuturor echipamentelor si componentelor prevazute in contract;

· Verificarea cantitativa si calitativa a acestora de catre Beneficiar;

· Semnarea procesului-verbal de receptie a echipamentelor;

· Predarea documentelor de provenienta, conformitate si garantie;

· Emiterea si comunicarea facturii fiscale corespunzatoare.

· Proprietatea asupra echipamentelor achitate se transfera Beneficiarului cel tarziu la data efectuarii platii, fara a exonera Furnizorul de raspunderea pentru pastrarea, integritatea si montajul acestora pana la receptia la terminarea lucrarilor.

b) A doua transa – 70% din valoarea contractului

Plata se va efectua in termen de 15 zile calendaristice de la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

· Finalizarea integrala a lucrarilor contractate;

· Punerea in functiune a sistemului fotovoltaic si a sistemului de stocare;

· Finalizarea cu succes a tuturor probelor si testelor de functionare;

· Predarea documentatiei tehnice complete;

· Instruirea personalului Beneficiarului;

· Semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara neconformitati care sa impiedice exploatarea corespunzatoare;

· Emiterea si comunicarea facturii fiscale corespunzatoare.

· Simpla livrare a echipamentelor sau punerea partiala in functiune nu reprezinta acceptarea lucrarilor.

c) A treia transa – 5% din valoarea contractului

Plata ultimei transe de 5% din valoarea contractului se va efectua in termen de 15 zile calendaristice de la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

· Indeplinirea tuturor conditiilor prevazute la Art. 3.3 lit. b);

· Prezentarea de catre Furnizor a unei scrisori de garantie bancara irevocabile, neconditionate si platibile la prima cerere, emisa in favoarea Beneficiarului de catre o banca acceptata de acesta;

· Emiterea si comunicarea facturii fiscale corespunzatoare.

· Scrisoarea de garantie bancara va avea o valoare de 5% din valoarea contractului fara TVA si va fi valabila pe intreaga perioada de garantie contractuala de minimum 24 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor, plus 30 de zile calendaristice.

· In lipsa prezentarii scrisorii de garantie bancara, Beneficiarul are dreptul sa retina plata ultimei transe de 5% pana la indeplinirea acestei obligatii, fara aplicarea penalitatilor de intarziere.

SC _____________SRL

REPREZENTANT LEGAL ______________________

(semnatura)

Formular nr. 6
OPERATORUL ECONOMIC
…...................................................................

(denumirea/numele ofertantului) 

DECLARAȚIE 

PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Subsemnatul/Subscrisa [denumire ofertant], cu sediul în [adresă], înregistrată la ORC sub nr. [J…], CUI […], reprezentată legal prin [nume, funcție], în calitate de ofertant în cadrul procedurii de atribuire aferente proiectului: „Amenajare sistem fotovoltaic în vederea eficientizării consumului de energie electrică la Loedige Machine S.R.L.”, Cod SMIS 326900; declar pe propria răspundere că activitățile, lucrările, echipamentele și soluțiile tehnice propuse respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852, Regulamentul (UE) 2021/241, documentele aplicabile Fondului pentru Modernizare și legislația națională și europeană în vigoare.

În acest sens, declarăm că proiectul:

· contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin producerea de energie electrică din surse regenerabile, fără utilizarea combustibililor fosili și fără generarea de emisii semnificative de gaze cu efect de seră;

· este conceput astfel încât să nu crească vulnerabilitatea la riscurile climatice și să funcționeze în condiții climatice specifice amplasamentului;

· nu implică utilizarea semnificativă a resurselor de apă și nu generează poluări ale apelor de suprafață sau subterane;

· respectă principiile economiei circulare, prin utilizarea de echipamente durabile, cu posibilitate de reciclare, și prin gestionarea deșeurilor rezultate exclusiv prin operatori autorizați;

· nu generează poluări semnificative ale aerului, solului sau mediului sonor si este conform cu cerințele de siguranță și mediu aplicabile;

· nu afectează biodiversitatea sau ariile naturale protejate, amplasamentul proiectului nefiind situat în zone cu regim special de protecție.

În urma evaluării activităților propuse, declarăm că proiectul nu aduce prejudicii semnificative niciunuia dintre cele șase obiective de mediu prevăzute de legislația europeană aplicabilă și respectă integral principiul DNSH pe întreaga durată de implementare.

Prezenta declarație este dată cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații.

Data: …………………

Reprezentant legal: …………………

Funcția: …………………

Semnătura: …………………
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� Se va anexa prezentei imputernicirea in cazul in care oferta va fi depusa de un imputernicit 
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